Критерии

надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии 

с учетом климатических условий
Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория – потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория – потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.;
жилых и общественных зданий до 12 0С;

промышленных зданий до 8 0С;

третья категория – остальные потребители.

               (объект и адрес)                   относится к _______________ категории потребителей тепловой энергии по надежности теплоснабжения.
